Die CBU-ASD-LR Einheit ist ein Modul, welches direkt in eine Leuchte integriert werden kann, um diese kabellos zu steuern. Ausgelegt ist sie für Halogen-Treiber mit 0-10V, 1-10V sowie LED oder auch DALI Dimm-Schnittstellen. Es besteht die Möglichkeit den Steuerausgang als digitale DALI Dimm-Schnittstelle vor Ort oder als analoge Schnittstelle zu konfigurieren.  
  
Die Steuerung des Moduls erfolgt über die CASAMBI® App für Smartphone und Tablet, jetzt mit dem erweiterten Bluetooth Long Range-Feature für noch höhere Reichweiten. Alternativ ist auch eine Steuerung über die Lichtschalter möglich.  
  
Durch CASAMBI® CBU-ASD-LR Module haben Sie auch die Möglichkeit eine große Anzahl an Leuchten von jedem Punkt aus zu steuern. Dies wird ermöglicht durch ein sicheres und drahtloses Mesh-Netzwerk, welches die Einheiten automatisch erstellen. Hierfür werden weder Repeater oder Router, noch Kabel oder externe Gateways benötigt.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 56,5 mm

Produktmaße B: 35,8 mm

Produktmaße H: 22,3 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH