NEUHEIT!

Die CASA PWM5 Einheit ermöglicht den direkten Zugriff auf vorkonfigurierte Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung. Diese sind zum einen das Dimmen, An-/ und Ausschalten von Leuchten und zum anderen das Einstellen von Farben. Durch die Integration des fünften Kanals ist jetzt RGBCCT möglich. 5 Kanäle, Ausgangsspannung 12-24V DC. Ausgangsleistung maximal 100W (24V) pro Kanal, dabei insgesamt 170 W (24V) alle 5 Kanäle. Zugentlastung und Klemmenabdeckung sind integriert.

Angeschlossene Leuchten bleiben flickerfrei bis in niedrige Dimmstufen.

Elektrotechnische Daten:

Ausgangsspannung DC max.: 24 V

Ausgangsleistung max.: 170 W

Eingangsspannung DC: 12 V

max. Eingangsspannung DC: 24 V

Abnahmeprüfungen:

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 143 mm

Produktmaße B: 47 mm

Produktmaße H: 29 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH