Das Relais verfügt über 2 potenzialfreie Kontakte. Die unten angegebene maximale Leistung kann für jeden Kontakt geschaltet werden. Darüber hinaus können beide Kontakte unabhängig voneinander gesteuert werden. Mit dem zusätzlichen "Long Range"-Feature können Sie jetzt auch aus größeren Entfernungen eine zuverlässige Steuerung genießen.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Ausgangsspannung AC max.: 250 V

Ausgangsspannung DC max.: 25 V

Ausgangsleistung max.: 1.500 VA

Schaltausgang: 1.500 VA

Abnahmeprüfungen:

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 143 mm

Produktmaße B: 38 mm

Produktmaße H: 23 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH